{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar-obmiar robót"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar-obmiar robót","index":0,"n_rows":72,"n_cols":5,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,6,3],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,8,3],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,10,3],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,12,3],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,14,3],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,16,3],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,18,3],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,20,3],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,22,3],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,24,3],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,26,3],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,28,3],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,30,3],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,32,3],[34,1,34,3],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,35,3],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,37,3],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,39,3],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,41,3],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,43,3],[45,1,45,3],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,46,3],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,48,3],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,2,50,3],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,52,3],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,54,3],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,56,3],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,58,3],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,2,60,3],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,62,3],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,64,3],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,70,3],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,66,3],[68,0,69,0],[68,1,69,1],[68,2,68,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Lp","Normatyw","Opis",null,"Suma"]
[1,"Obiekt: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Połańcu ul. Żapniowska 1"]
[" 1. 1.","   Element: Sala do gimnastyki"]
[" 1. 1. 1.","ANALIZA WŁASNA","Demontaż drabinek gimnastycznych oraz drewnianej zabudowy grzejników centralnego ogrzewania\ndrabinki gimnastyczne (1.80 x 2.95)m x 8szt\ndrewniana zabudowa grzejników (11.80 x 0.85)m \n[ 52.5000 ]\n",null,52.5]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",52.5]
[" 1. 1. 2.","KNR\n04-01-0816-0600","Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów\n(7,60 x 11,80)m\n[ 89.7000 ]\n",null,89.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",89.7]
[" 1. 1. 3.","KNR\n04-01-0411-0400","Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grub. 32 mm\n(89.70 x 20%)\n[ 17.9000 ]\n",null,17.9]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",17.9]
[" 1. 1. 4.","KNR\n04-01-0411-0200","Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach\n(7.60 x 4)m\n[ 30.4000 ]\n",null,30.4]
[null,null,"Jm. m","Razem:",30.4]
[" 1. 1. 5.","KNR\n02-02-1111-0200","Posadzki z deszczułek na gwoździe\n(7.60 x 11.80)m\n[ 89.7000 ]\n",null,89.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",89.7]
[" 1. 1. 6.","KNNR-W\n00-03-0807-0400","Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad 8 m2\n(7.60 x 11.80)m\n[ 89.7000 ]\n",null,89.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",89.7]
[" 1. 1. 7.","KNR\n02-02-1111-0800","Lakierowanie posadzek i parkietów\n(7.60 x 11.80)m\n[ 89.7000 ]\n",null,89.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",89.7]
[" 1. 1. 8.","ANALIZA WŁASNA","Wykonanie i montaż drewnianej zabudowy grzejników\n(0.90 x 12,00)m\n[ 10.8000 ]\n",null,10.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",10.8]
[" 1. 1. 9.","KSNR\n00-03-0605-0400","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni\nsufity - 114.80m2\nściany - 42.40m2\n[ 157.2000 ]\n",null,157.2]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",157.2]
[" 1. 1.10.","KSNR\n00-03-0605-0600","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem\n61.30m2\n[ 61.3000 ]\n",null,61.3]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",61.3]
[" 1. 1.11.","KNR-W\n04-01-1212-2800","Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm\n26,20mb\n[ 26.2000 ]\n",null,26.2]
[null,null,"Jm. m","Razem:",26.2]
[" 1. 1.12.","KNNR-W\n00-03-1009-0100","Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - 5.00m2\n[ 5.0000 ]\n",null,5]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",5]
[" 1. 1.13.","KNNR-W\n00-03-1010-0100","Malowanie konstrukcji betonowych lakierem i emalią chlorokauczukową - powierzchnie poziome (parapety wewnętrzne)\n(2,35 x 0,35)m x 4\n[ 3.3000 ]\n",null,3.3]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",3.3]
[" 1. 1.14.","KNNR-W\n00-09-0501-0200","Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W\n[ 12.0000 ]\n",null,12]
[null,null,"Jm. szt.","Razem:",12]
[" 1. 2.","   Element: Hala gimnastyczna"]
[" 1. 2. 1.","KSNR\n00-03-0605-0400","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni\nsufity - 434.10m2\nściany - 223.50m2\n[ 657.6000 ]\n",null,657.6]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",657.6]
[" 1. 2. 2.","KSNR\n00-03-0605-0600","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem\n(48.80 + 7.20 + 67.80 + 33.90 + 9.50)m2\n[ 167.2000 ]\n",null,167.2]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",167.2]
[" 1. 2. 3.","KNR-W\n04-01-1212-2800","Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm\n55.50mb\n[ 55.5000 ]\n",null,55.5]
[null,null,"Jm. m","Razem:",55.5]
[" 1. 2. 4.","KNR-W\n04-01-1212-0500","Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych\n-obudowa opraw oświetleniowych\n(1.10 x 0.50)m x 40\n[ 22.0000 ]\n",null,22]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",22]
[" 1. 2. 5.","KNR\n04-01-1212-2000","Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych\n17,30m x 4\n[ 69.2000 ]\n",null,69.2]
[null,null,"Jm. m","Razem:",69.2]
[" 1. 3.","   Element: Korytarz i pomieszczenia bloku wychowania sportowego"]
[" 1. 3. 1.","KSNR\n00-03-0605-0400","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni\nsufity - 122.40m2 + 180,70m2\nściany - 179.90m2 + 174,60m2\n[ 657.6000 ]\n",null,657.6]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",657.6]
[" 1. 3. 2.","KSNR\n00-03-0605-0600","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem\n(67.00 + 70.50 + 12.80 + 4.00 + 5.50)m2\n[ 159.8000 ]\n",null,159.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",159.8]
[" 1. 3. 3.","KNR-W\n04-01-0308-0400","Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2\n[ 18.0000 ]\n",null,18]
[null,null,"Jm. szt.","Razem:",18]
[" 1. 3. 4.","KNNR-W\n00-03-0801-0700","Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych\n(2.80 x 5.80)m x 3\n[ 48.7000 ]\n",null,48.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",48.7]
[" 1. 3. 5.","KNR\n00-12-1118-0400","Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną\n(2.80 x 5,80)m x 3\n[ 48.7000 ]\n",null,48.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",48.7]
[" 1. 3. 6.","KNR\n00-12-1119-0100","Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm\n(11.60 + 4.00)m x 3\n[ 46.8000 ]\n",null,46.8]
[null,null,"Jm. m","Razem:",46.8]
[" 1. 3. 7.","KNR-W\n04-01-1212-2800","Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm\n(37.60 + 12.80 + 15.20)mb\n[ 65.6000 ]\n",null,65.6]
[null,null,"Jm. m","Razem:",65.6]
[" 1. 3. 8.","KNR\n00-12-0829-0300","Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej\n(1.00 x 1.40)m\n[ 1.4000 ]\n",null,1.4]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",1.4]
[" 1. 3. 9.","KNR\n02-02-1017-0100","Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone\n- \"80\" - 7 skrzydeł\n- \"60\" - 1 skrzydło\n[ 12.4000 ]\n",null,12.4]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",12.4]
[" 1. 3.10.","KNR-W\n04-02-0120-0100","Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm\n[ 5.5000 ]\n",null,5.5]
[null,null,"Jm. m","Razem:",5.5]
[" 1. 3.11.","KNR\n02-15-0115-0100","Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm\n[ 1.0000 ]\n",null,1]
[null,null,"Jm. szt.","Razem:",1]
[" 1. 3.12.","KNR-W\n02-15-0110-0100","Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych\n[ 5.5000 ]\n",null,5.5]
[null,null,"Jm. m","Razem:",5.5]
[" 1. 3.13.","KNR-W\n02-15-0230-0201","Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka \"50\"\n[ 1.0000 ]\n",null,1]
[null,null,"Jm. kpl.","Razem:",1]