{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar-obmiar robót"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar-obmiar robót","index":0,"n_rows":61,"n_cols":5,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,0,60,0],[59,1,60,1],[59,2,59,3],[55,0,56,0],[55,1,56,1],[55,2,55,3],[57,0,58,0],[57,1,58,1],[57,2,57,3],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,2,51,3],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,53,3],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,47,3],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,49,3],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,43,3],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,45,3],[40,1,40,3],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,41,3],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,36,3],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,38,3],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,32,3],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,34,3],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,28,3],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,30,3],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,24,3],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,26,3],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,20,3],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,22,3],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,16,3],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,18,3],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,12,3],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,14,3],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,8,3],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,10,3],[3,2,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,6,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Lp","Normatyw","Opis",null,"Suma"]
[1,"Obiekt: Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu, ul. Żapniowska1"]
[" 1. 1.","   Element: Hala sportowa"]
[" 1. 1. 1.","KNR\n04-01-0816-0600","Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów\n(6.00 x 5.00)m\n[ 30.0000 ]\n",null,30]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",30]
[" 1. 1. 2.","KNR\n02-02-1111-0200","Posadzki z deszczułek na gwoździe\n(6,00 x 5,00)m\n[ 30.0000 ]\n",null,30]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",30]
[" 1. 1. 3.","ANALIZA WŁASNA","Obniżenie elementów stalowych (tulei) służących do mocowania słupków do gry w siatkówkę.\n2szt.\n[ 2.0000 ]\n",null,2]
[null,null,"Jm. szt.","Razem:",2]
[" 1. 1. 4.","KNNR-W\n00-03-0807-0400","Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad 8 m2\n(382.52 + 45.82)m2\n[ 428.3000 ]\n",null,428.3]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",428.3]
[" 1. 1. 5.","KNKRB\n00-06-0704-0100","ANALOGIA  \nMalowanie linii boisk (szer. linii 5cm) na posadzce z deszczułek, sposób malowania ręczny.\n(58.40 + 58.40 + 157.20 + 157,20)m x 0,05\n[ 21.5600 ]\n",null,21.56]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",21.56]
[" 1. 1. 6.","KNNR-W\n00-03-0807-0600","Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek\n(382.52 + 45.82)m2\n[ 428.3000 ]\n",null,428.3]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",428.3]
[" 1. 1. 7.","KSNR\n00-03-0605-0400","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni\nsufity - 736.20m2\nściany - 517.20m2\n[ 1253.4000 ]\n",null,1253.4]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",1253.4]
[" 1. 1. 8.","KSNR\n00-03-0605-0600","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem\n(18.56 + 43.21 + 21.60)m2\n[ 83.4000 ]\n",null,83.4]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",83.4]
[" 1. 1. 9.","KNR-W\n04-01-1209-0800","Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2\nstolarka drzwiowa - (19.50 + 3.40)m2\n[ 22.9000 ]\n",null,22.9]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",22.9]
[" 1. 1.10.","KNR-W\n04-01-1212-0500","Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych\nbalustrady - 30,30m2\nkraty - 6,24m2\n[ 36.5000 ]\n",null,36.5]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",36.5]
[" 1. 1.11.","KNR-W\n04-01-1212-2800","Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm\n(9.20 + 3.20 + 3.20 + 132.00 + 12.00)mb\n[ 159.6000 ]\n",null,159.6]
[null,null,"Jm. m","Razem:",159.6]
[" 1. 1.12.","KNNR-W\n00-03-1011-0200","Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 0,5 m2\n(2.70 x 1.10 x 40)m + (0,90 x 1,10 x 10)m\n[ 128.7000 ]\n",null,128.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",128.7]
[" 1. 1.13.","KNNR-W\n00-03-1011-0300","Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich \nsłupy stalowe - 25.20m2\n\n[ 25.2000 ]\n",null,25.2]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",25.2]
[" 1. 1.14.","KNNR-W\n00-03-1011-0300","Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich \ndrewniane zabudowy grzejników - (35.40 + 25.80)m2\n[ 61.2000 ]\n",null,61.2]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",61.2]
[" 1. 1.15.","KNNR-W\n00-03-1009-0100","Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych\n5.50m2\n[ 5.5000 ]\n",null,5.5]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",5.5]
[" 1. 1.16.","ANALIZA WŁASNA","Uzupełnienie drewnianej zabudowy grzejników.\nListwy dębowe (2,90 x 0,08 x 0,02) - 20 szt.\n[ 20.0000 ]\n",null,20]
[null,null,"Jm. szt.","Razem:",20]
[" 1. 1.17.","KNR\n04-01-1212-2200","Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych\n(2.20 x 8 x 8))m\n[ 140.8000 ]\n",null,140.8]
[null,null,"Jm. m","Razem:",140.8]
[" 1. 2.","   Element: Korytarz i pomieszczenia w bloku wychowania sportowego"]
[" 1. 2. 1.","KSNR\n00-03-0605-0400","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni\nsufity - 133.20m2\nściany 152,80m2\n[ 286.0000 ]\n",null,286]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",286]
[" 1. 2. 2.","KSNR\n00-03-0605-0600","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem\n(63.68 + 25.96 + 47.92)m2\n[ 137.6000 ]\n",null,137.6]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",137.6]
[" 1. 2. 3.","KNR-W\n04-01-1209-0800","Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 \nstolarka drzwiowa - (6.56 + 4.92 + 6.30)m2\n[ 17.8000 ]\n",null,17.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",17.8]
[" 1. 2. 4.","KNR-W\n04-01-1212-2800","Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm\n(6.50 + 9.60 + 7.60)mb x 2 + 24,20mb\n[ 71.6000 ]\n",null,71.6]
[null,null,"Jm. m","Razem:",71.6]
[" 1. 2. 5.","KNNR-W\n00-03-1009-0100","Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych\n(16.80 + 1.20)m2\n[ 18.0000 ]\n",null,18]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",18]
[" 1. 2. 6.","KNNR-W\n00-03-1011-0200","Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 0,5 m2\n(3,37 x 2)m2\n[ 6.7000 ]\n",null,6.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",6.7]
[" 1. 2. 7.","KNNR-W\n00-03-1011-0300","Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich - drewniana zabudowa grzejników\n(1,10 x 2.65)m2\n[ 2.9000 ]\n",null,2.9]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",2.9]
[" 1. 2. 8.","KNNR-W\n00-03-0801-0700","Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych\n(5,80 x 4,20)m x 2\n[ 48.7000 ]\n",null,48.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",48.7]
[" 1. 2. 9.","KNR\n00-12-1118-0400","Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną\n(5,80 x 4,20)m x 2 + (2.20 x 3.65)m + (1,10 x 2.90)m + (1.50 + 2.90)m + (3.30 x 1.50)m\n[ 69.2400 ]\n",null,69.24]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",69.24]
[" 1. 2.10.","KNR\n00-12-1119-0100","Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm\n(5,80 + 4,20)m x 4 + 18.00m + 11.70m + 12.10m\n[ 81.8000 ]\n",null,81.8]
[null,null,"Jm. m","Razem:",81.8]