{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar-obmiar robót"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar-obmiar robót","index":0,"n_rows":64,"n_cols":5,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,62,3],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,58,3],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,2,60,3],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,54,3],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,56,3],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,2,50,3],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,52,3],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,46,3],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,48,3],[43,1,43,3],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,44,3],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,39,3],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,41,3],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,35,3],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,37,3],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,31,3],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,33,3],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,27,3],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,29,3],[24,1,24,3],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,25,3],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,20,3],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,22,3],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,16,3],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,18,3],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,12,3],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,14,3],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,8,3],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,10,3],[3,2,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,6,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Lp","Normatyw","Opis",null,"Suma"]
[1,"Obiekt: Przedszkole Publiczne w Połańcu ul. Madalińskiego 1"]
[" 1. 1.","   Element: Pomieszczenie socjalne - I piętro"]
[" 1. 1. 1.","KNNR-W\n00-03-0801-0700","Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych\n(2,75 x 3,10)m + (4,20 x 4,35)m\n[ 26.8000 ]\n",null,26.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",26.8]
[" 1. 1. 2.","NNRNKB\n02-02-1134-0100","(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie poziome - wariant 1\n(2,75 x 3,10)m + (4,20 x 4,35)m \n[ 26.8000 ]\n",null,26.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",26.8]
[" 1. 1. 3.","NNRNKB\n02-02-1130-0200","(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wariant 1\n(2,75 x 3,10)m + (4,20 x 4,35)m\n[ 26.8000 ]\n",null,26.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",26.8]
[" 1. 1. 4.","NNRNKB\n02-02-1136-0100","(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - wariant 1\n(2,75 x 3,10)m + (4,20 x 4,35)m\n[ 26.8000 ]\n",null,26.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",26.8]
[" 1. 1. 5.","KSNR\n00-03-0605-0400","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni \nsufity - 26.80m2\nściany - 41.80m2\n[ 68.6000 ]\n",null,68.6]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",68.6]
[" 1. 1. 6.","KSNR\n00-03-0605-0600","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem - dwie sale\n(28,80 x 1,50)m\n[ 43.2000 ]\n",null,43.2]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",43.2]
[" 1. 1. 7.","KNR-W\n04-01-1209-0800","Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 \nstolarka drzwiowa - (0,85 x 2,00)m x 2 x 2\n[ 6.8000 ]\n",null,6.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",6.8]
[" 1. 1. 8.","KNNR-W\n00-03-1009-0100","Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych\n2,70m2\n[ 2.7000 ]\n",null,2.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",2.7]
[" 1. 1. 9.","KNR-W\n04-01-1212-2800","Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - 17,70mb\n[ 17.7000 ]\n",null,17.7]
[null,null,"Jm. m","Razem:",17.7]
[" 1. 2.","   Element: Pokój do pracy indywidualnej z przedszkolakiem - I piętro"]
[" 1. 2. 1.","KNNR-W\n00-03-0801-0700","Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych\n(3.95 x 2,55)m\n[ 10.1000 ]\n",null,10.1]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",10.1]
[" 1. 2. 2.","NNRNKB\n02-02-1134-0100","(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie poziome - wariant 1\n(3,95 x 2,55)m\n[ 10.1000 ]\n",null,10.1]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",10.1]
[" 1. 2. 3.","NNRNKB\n02-02-1130-0200","(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wariant 1\n(3,95 x 2,55)m\n[ 10.1000 ]\n",null,10.1]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",10.1]
[" 1. 2. 4.","NNRNKB\n02-02-1136-0100","(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - wariant 1\n(3,95 x 2,55)m\n[ 10.1000 ]\n",null,10.1]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",10.1]
[" 1. 2. 5.","KSNR\n00-03-0605-0400","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni \nsufity - 10,10m2\nściany - 16,60m2\n[ 26.7000 ]\n",null,26.7]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",26.7]
[" 1. 2. 6.","KSNR\n00-03-0605-0600","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem \n(11,45 x 1,45)m\n[ 16.6000 ]\n",null,16.6]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",16.6]
[" 1. 2. 7.","KNR-W\n04-01-1209-0800","Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 \nstolarka drzwiowa - (0,95 x 2,05)m x 1 x 2\n[ 3.9000 ]\n",null,3.9]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",3.9]
[" 1. 2. 8.","KNNR-W\n00-03-1009-0100","Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych\n0,54m2\n[ 0.5400 ]\n",null,0.54]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",0.54]
[" 1. 2. 9.","KNR-W\n04-01-1212-2800","Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - 5,90mb\n[ 5.9000 ]\n",null,5.9]
[null,null,"Jm. m","Razem:",5.9]
[" 1. 3.","   Element: Korytarz mały - I piętro"]
[" 1. 3. 1.","KNNR-W\n00-03-0801-0700","Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych\n(4,20 x 1,50)m\n[ 6.3000 ]\n",null,6.3]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",6.3]
[" 1. 3. 2.","NNRNKB\n02-02-1134-0100","(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie poziome - wariant 1\n(4,20 x 1,50)m\n[ 6.3000 ]\n",null,6.3]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",6.3]
[" 1. 3. 3.","NNRNKB\n02-02-1130-0200","(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wariant 1\n(4,20 x 1,50)m\n[ 6.3000 ]\n",null,6.3]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",6.3]
[" 1. 3. 4.","KNR\n00-12-1118-0400","Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną\n(4,20 x 1,50)m\n[ 6.3000 ]\n",null,6.3]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",6.3]
[" 1. 3. 5.","KNR\n00-12-1119-0100","Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm\n2,10m\n[ 2.1000 ]\n",null,2.1]
[null,null,"Jm. m","Razem:",2.1]
[" 1. 3. 6.","KSNR\n00-03-0605-0400","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni \nsufity - 6,30m2\nściany - 16,50m2\n[ 22.8000 ]\n",null,22.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",22.8]
[" 1. 3. 7.","KSNR\n00-03-0605-0600","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem \n(11,40 x 1,50)m\n[ 17.1000 ]\n",null,17.1]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",17.1]
[" 1. 3. 8.","KNR-W\n04-01-1209-0800","Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 \nstolarka drzwiowa - (0,85 x 2,05)m x 5 x 2\n[ 17.4000 ]\n",null,17.4]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",17.4]
[" 1. 3. 9.","KNNR-W\n00-03-1009-0100","Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych\n0,30m2\n[ 0.3000 ]\n",null,0.3]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",0.3]
[" 1. 3.10.","KNR-W\n04-01-1212-2800","Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - 3,90mb\n[ 3.9000 ]\n",null,3.9]
[null,null,"Jm. m","Razem:",3.9]