{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar-obmiar robót"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar-obmiar robót","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,26,3],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,22,3],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,24,3],[19,1,19,3],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,20,3],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,15,3],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,17,3],[12,1,12,3],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,13,3],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,8,3],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,10,3],[3,2,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,6,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Lp","Normatyw","Opis",null,"Suma"]
[1,"Obiekt: Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy"]
[" 1. 1.","   Element: Przewody kominowe - wentylacyjne"]
[" 1. 1. 1.","KSNR\n00-03-0601-0100","Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach\n(0,55 x 4 x 2,00) x 7\n[ 30.8000 ]\n",null,30.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",30.8]
[" 1. 1. 2.","KNR\n04-01-0735-0601","Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym - wariant 2\n(0,55 x 4 x 2,00) x 7\n[ 30.8000 ]\n",null,30.8]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",30.8]
[" 1. 1. 3.","KNR\n02-02-1501-0500","Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewn. - wariant 1\n(0,55 x 4 x 2,00) x 7\n(2,00 + 0,55) x 2 x 6\n[ 61.4000 ]\n",null,61.4]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",61.4]
[" 1. 2.","   Element: Schody zewnętrzne (trzy wejścia do pomieszczeń kuchennych)"]
[" 1. 2. 1.","KNNR-W\n00-03-0801-0400","Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej\n(9,90 + 1,50 + 3,20 + 1,40)m2\n[ 16.0000 ]\n",null,16]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",16]
[" 1. 2. 2.","NNRNKB\n02-02-2810-0500","(z.VI) Okładziny schodów zewnętrznych z płytek p.poślizgowych o fakturze powierzchni chropowatej, mrozoodpornych kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wariant 1\n(9,90 + 1,50 + 3,20 + 1,40)m2\n[ 16.0000 ]\n",null,16]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",16]
[" 1. 2. 3.","NNRNKB\n02-02-2809-0200","(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant 1\n[ 5.4000 ]\n",null,5.4]
[null,null,"Jm. m","Razem:",5.4]
[" 1. 3.","   Element: Sala dydaktyczna - I piętro"]
[" 1. 3. 1.","KNNR\n00-02-1702-0100","Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo\n(6,25 x 3,28)\n[ 20.5000 ]\n",null,20.5]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",20.5]
[" 1. 3. 2.","KNR\n02-02-1505-0300","Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 (20,50 x 2)\n[ 41.0000 ]\n",null,41]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",41]
[" 1. 3. 3.","KNR\n02-02-1016-0100","Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - wariant 1\n[ 1.0000 ]\n",null,1]
[null,null,"Jm. szt.","Razem:",1]
[" 1. 3. 4.","KNR\n02-02-1019-0200","Skrzydła drzwiowe \"100\" płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone\n[ 2.0500 ]\n",null,2.05]
[null,null,"Jm. m2","Razem:",2.05]